

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ КРОПОТКИНСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 марта 2025 г.                                   п. Кропоткин                                                № 44-п


О подготовке документации по 
планировке территории с проектом 
межевания территории в ее составе, 
предусматривающей размещение объекта
капитального строительства  

Рассмотрев заявление представителя по доверенности общества с ограниченной ответственностью «Полюс Сухой Лог», руководствуясь ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кропоткинского муниципального образования, администрация Кропоткинского городского поселения 
             ПОСТАНОВЛЯЕТ:
             1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Полюс Сухой Лог» подготовку документации по проекту планировки территории с проектом межевания территории в ее составе, предусматривающей размещение объекта капитального строительства «Базисный склад угля ООО «Полюс Сухой Лог», расположенного на территории Кропоткинского городского поселения.
	             2.  Утвердить задание на разработку документации по планировке территории, с проектом межевания территории в ее составе, предусматривающую размещение объекта капитального строительства «Базисный склад угля ООО «Полюс Сухой Лог» (Приложение 1).


3. Утвердить задание на выполнение комплекса инженерных изысканий на объекте капитального строительства «Базисный склад угля ООО «Полюс Сухой Лог» (Приложение 2).
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте администрации Кропоткинского городского поселения www.кропоткин-адм.рф.
            5.  Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.


   Глава администрации 
   Кропоткинского
   городского поселения                                                                    Коробов О.В.







                                                                       
 Приложение 1
к постановлению администрации 
Кропоткинского городского поселения 
от 11 марта 2025г. № 44-п

	ЗАДАНИЕ
на разработку документации по планировке территории, предусматривающую размещение объекта

	«Базисный склад угля ООО «Полюс Сухой Лог»

	на территории Кропоткинского городского поселения муниципального образования города Бодайбо и района Иркутской области

	(наименование территории, наименование объекта (объектов) капитального строительства, для размещения которого (которых) подготавливается документация по планировке территории)



	Наименование позиции
	Содержание

	1.
	Вид разрабатываемой документации по планировке территории
	Проект планировки территории, проект межевания территории в составе проекта планировки территории


	2.
	Инициатор подготовки документации по планировке территории
	Общество с ограниченной ответственностью «Полюс Сухой Лог» (ООО «Полюс Сухой Лог»), ОГРН 1162468090971, Дата присвоения ОГРН: 18.07.2016, ИНН: 2460097355, КПП: 380801001. Место нахождения, юридический адрес: 666904, Иркутская область, м.р-н Бодайбинский, г.п. Бодайбинское, г. Бодайбо, ул. Мира, зд. 4, пом. 205. Электронная почта: slgold@polyus.com

	3.
	Источник финансирования работ по подготовке документации по планировке территории
	Собственные средства ООО «Полюс Сухой Лог»

	4.
	Вид и наименование планируемого к размещению объекта капитального строительства, его основные характеристики (назначение, местоположение, площадь объекта капитального строительства и др.)
	Комплекс зданий и сооружений производственного назначения «Базисный склад угля ООО «Полюс Сухой Лог». Местоположение: Иркутская обл., Бодайбинский р-н, 8 км северо-западнее пос. Кропоткин. Ориентировочная площадь, занимаемая объектом, составляет 8,4 га и будет уточнена в процессе проектирования.


	5.
	Поселения, муниципальные округа, городские округа, муниципальные районы, субъекты Российской Федерации, в отношении территорий которых осуществляется подготовка документации по планировке территории
	Кропоткинское городское поселение, муниципальное образование города Бодайбо и района, Иркутская область


	6.
	Состав документации по планировке территории
	Проект планировки территории подлежит разработке в соответствии с требованиями ст. 42 ГрК РФ, согласно которой проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
1) чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
а) красные линии;
б) границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры;
в) границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
2) положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. Для зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения в такое положение включаются сведения о плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения указанных объектов, а также в целях согласования проекта планировки территории в соответствии с частью 12.7 статьи 45 настоящего Кодекса информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения;
3) положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.
4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории содержат:
1) карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, муниципального округа, городского округа, межселенной территории муниципального района с отображением границ элементов планировочной структуры;
2) результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ программой инженерных изысканий, в случаях, если выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с настоящим Кодексом;
3) обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства;
4) схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети;
5) схему границ территорий объектов культурного наследия;
6) схему границ зон с особыми условиями использования территории;
7) обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление комплексного развития территории, установленным правилами землепользования и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения;
8) схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
9) варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах);
10) перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне;
11) перечень мероприятий по охране окружающей среды;
12) обоснование очередности планируемого развития территории;
13) схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, подготовленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
14) иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
Проект межевания территории подлежит разработке в соответствии с требованиями ст. 43 ГрК РФ, согласно которой проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.
Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и чертежи межевания территории.
Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе возможные способы их образования;
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных ГрК РФ;
4) целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков);
5) сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой утвержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точности определения координат характерных точек границ, установленных в соответствии с настоящим Кодексом для территориальных зон.
6. На чертежах межевания территории отображаются:
1) границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих элементов планировочной структуры;
2) красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с пунктом 2 части 2 настоящей статьи;
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд;
5) границы публичных сервитутов.
6.1. При подготовке проекта межевания территории в целях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков их местоположение, границы и площадь определяются с учетом границ и площади лесных кварталов и (или) лесотаксационных выделов, частей лесотаксационных выделов.
7. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя чертежи, на которых отображаются:
1) границы существующих земельных участков;
2) границы зон с особыми условиями использования территорий;
3) местоположение существующих объектов капитального строительства;
4) границы особо охраняемых природных территорий;
5) границы территорий объектов культурного наследия;
6) границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.


	7.
	Информация о земельных участках (при наличии), включенных в границы территории, в отношении которой планируется подготовка документации по планировке территории, а также об ориентировочной площади такой территории
	38:22:030003:1406, 38:22:030003:1060, 38:22:030003:1303. Ориентировочная площадь 8,4 га. 



	8.
	Цель подготовки документации по планировке территории
	Установление границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, не являющегося линейным объектом, и необходимых для обеспечения его функционирования объектов капитального строительства в границах земель лесного фонда.







































Приложение 2
к постановлению администрации 
Кропоткинского городского поселения 
от 11 марта 2025г. № 44-п



ЗАДАНИЕ
на выполнение комплекса инженерных изысканий на объекте:
Базисный склад угля ООО «Полюс Сухой Лог»

	1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	\.!.
	Наименование объекта
	Базисный склад угля ООО "Полюс Сухой Лог"

	1.2.
	Местоположение объекта строительства
	Иркутская обл., Бодайбинский р-н, 14,5 км. северо-западнее пос. Кропоткин, месторождение «Сухой Лог»

	1.3.
	Основание для проведения работ
	Решение Заказчика

	1.4.
	Вид строительства
	Новое строительство

	1.5.
	Этап выполнения инженерных изысканий
	Инженерные изыскания для подготовки проектной документации объектов (в один этап).

	1.6.
	Перечень и характеристики проектируемых сооружений
	1. Состав сооружений в соответствии с Приложением Б.
2. План участка выполнения работ представлен в приложении А.
3. 	Идентификационные признаки проектируемых зданий и сооружений, сведения об особых условиях территории выполнения работ представлены в приложении Б.
4. Сведения и данные о проектируемых объектах представлены в Приложении В.

	1.7.
	Сведения об этапе работ, сроках проектирования, строительства и эксплуатации объекта
	В соответствии с условиями договора.

	1.8.
	Предварительная характеристика
ожидаемых воздействий объектов строительства на природную среду
	Принять по объектам аналогам

	1.9.
	Состав инженерных изысканий
	1. 	Инженерно-геологические изыскания (в том числе инженерно- геофизические изыскания).
2. Инженерно-гидрометеорологические изыскания.
3. Инженерно-экологические изыскания (в том числе при необходимости Историко-культурные исследования).

	1.10.
	Основная цель и задачи инженерных
изысканий
	Цели:
1. Получение достаточных и достоверных данных для обоснования компоновки зданий, строений, сооружений, принятия конструктивных и объёмно-планировочных проектных решений, проектирования инженерной защиты объектов.
2. 	Получение достаточных и достоверных данных для разработки мероприятий по охране окружающей среды, проекта организации строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
3. Получение достаточных и достоверных данных для проведения расчётов оснований, фундаментов и конструкций зданий, строений, выполнения земляных работ.
4. Получения достаточных и достоверных данных, обеспечивающих положительное заключение ГЭЭ и ГГЭ.
Задачи:
1. Прогноз	изменения	природных	и	техногенных условий изыскиваемой территории.
2. Прогноз и рекомендации по защите зданий и сооружений от негативного влияния окружающей среды, а также обеспечению
жизни и здоровья людей.



	
	
	3.	Изучение природных условий территории и факторов техногенного
воздействия на окружающую среду.

	1.11.
	Сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях
	Технические отчёты, выполненные в 2018г:
a. Технический отчет ИД-ЗЛ-ИГДИ (ООО «АЛАНС»)
b. Технический отчет ID-ZL.PFS-EGGS-0010/СЛЗ-75/18-ИГИ (ООО
«АЛАНС»)
c. Технический отчет ID-ZL.PFS-EЕNS (ЗАО «ПИРС»)
d. Технический отчет ID-ZL-EHMS ( ЗАО «ПИРС»)

	1.12.
	Перечень нормативных документов
для руководства при выполнении инженерных изысканий
	Расположен в Приложении Г.

	1.13.
	Требования к Подрядчику
	1. Подрядчик должен предоставить:
-предоставить выписку из реестра членов саморегулируемой организации, членом которой является заявитель о допуске к видам работ, которые оказывают влияние на безопасность особо опасных, технически сложных и уникальных объектов (Постановление правительства 145 п.13.к);
2. При проведении работ должны выполняться требования правил по охране природы, безопасности труда, пожарной безопасности, экологической безопасности, требования противоаварийных и эксплуатационных циркуляров, информационных сообщений.
3. Подрядчик может привлекать к выполнению работ субподрядные организации, согласованные с Заказчиком, с предоставлением информации о субподрядчике, численности и квалификации привлекаемого персонала, наличии опыта проведения подобных работ, наличии техники, технической оснастки и средств малой механизации, соответствующих характеру выполняемых работ.
4. Подрядчик при составлении сметной документации должен использовать только действующую сметно-нормативную базу.
5. Подрядчик должен направлять запрашиваемые Заказчиком промежуточные материалы на рассмотрение и согласование, в том числе предоставлять информацию о фактически выполненных объемах работ.
6. Подрядчик должен довести до сведения Заказчика информацию о сложных природных, техногенных условиях или других форс- мажорных ситуациях, выявленных при проведении инженерных изысканий, которые могут препятствовать дальнейшей работе или
влиять на стоимость работ.

	1.14.
	Основные требования к выполнению изысканий
	1. Работы выполнить в порядке и в соответствии с требованиями, установленными действующими законодательными и нормативными актами Российской Федерации. При выполнении работ руководствоваться положениями Градостроительного, Земельного, Лесного и Водного Кодексов РФ.
2. При выполнении работ Подрядчик несет ответственность за соблюдение земельного, лесного, водного и природоохранного законодательства.
3. Отчетные материалы подготовить с учетом ранее выполненных инженерных изысканий (п.1.11).
4. Учитывая имеющиеся материалы ранее выполненных инженерных изысканий (п. 1.11 данного ТЗ), в соответствии с п.п. 4.18, 4.19 СП 47.13330.2016, п.4.5 СП 446.1325800.2019 составить программы инженерных изысканий. Программы предоставить отдельно по каждому виду инженерных изысканий. В программе дать пояснения, касаемо использования имеющихся материалов инженерных изысканий (при их наличии), обосновать объёмы, методику и технологию выполнения работ. Предоставить схему расположения проектируемых выработок. Схему предоставить в виде приложения к программам работ в формате *.dwg, в координатах задания (графического Приложения А).
5. Объем работ инженерных изысканий должен быть достаточен для разработки «Проектной документации».
6. До начала производства инженерных изысканий на основе рекогносцировочного обследования материалов сбора исходных
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	данных (СИД), актов выбора, требований нормативной документации, незамедлительно сообщить Заказчику о выявленных неблагоприятных факторах.
7. Подрядчик обязан производить фотофиксацию и видеофиксацию геологических выработок, керна, полевых испытаний и предоставлять фото, видео материалы в адрес Заказчика еженедельно. Фотоматериалы должны обеспечивать однозначное понимание принадлежности к скважине и глубине образца, керна, точки испытания. Подрядчик еженедельно должен предоставлять копии или фото буровых журналов, журналов документации скважин, журналов полевых испытаний грунтов, предварительные колонки скважин. Еженедельно, предоставлять Заказчику копии листов лабораторных рабочих журналов.
8. Получить все необходимые разрешения, предусмотренные действующим законодательством РФ, субъекта РФ, местным законодательством, на производство инженерных изысканий.
9. Согласовать на местности местоположение намеченных к производству горных выработок с собственниками существующих коммуникаций.
10. Оперативно извещать Заказчика о необходимости корректировки, местоположения проектируемых объектов относительно первоначального в связи с выявлением осложняющих факторов (наличие опасных геологических и гидрологических процессов и т.д.).
11. Определить опасность воздействия водных объектов на объекты изысканий, расположенных на пойменных участках. В случае размещения площадочного объекта в непосредственной близости водотока (в пределах зоны затопления) - указать уровень и границы затопления поймы при УВВ 1% ВП, а также границы водоохранных зон в соответствии со статьей 65 «Водного Кодекса» РФ;
12. В ходе выполнения работ определять достоверность и качество инженерных изысканий в соответствии с внутренней системой контроля качества Подрядчика (внутренний контроль) в соответствии с п.4.9 СП 47.13330.2016.
13. Полевые работы сдать Заказчику по акту сдачи-приемки (форма акта приведена в Приложении Ж).

	2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

	2.1.
	Требования по инженерно-геологическим изысканиям

	2.1.1.
	Цель	инженерно-геологических изысканий
	Инженерно-геологические изыскания должны обеспечивать детализацию и уточнение инженерно-геологических условий для окончательного расчета фундаментов проектируемых зданий и сооружений, разработки окончательных конструктивных и объемно-
планировочных решений, проекта организации строительства и детализации проектных решений по инженерной защите.

	2.1.2.
	Задачи	инженерно-геологических изысканий
	1.1. Определение пространственной изменчивости инженерно- геологических и геокриологических условий и определение геологического строения исследуемой среды;
1.2. Определение физико-механических свойств грунтов;
1.3. Определение коррозионных характеристик грунтов и вод;
1.4. Определение уровней, режимов и состава подземных вод;
1.5. Составление прогноза изменений ИГУ;
1.6. Обоснование мероприятий инженерной защиты от негативных процессов и явлений.

	2.1.3.
	Общие требования
	1. Принять уровень ответственности зданий и сооружений в соответствии с Приложением Б;
2. Произвести работы в соответствии с СП 47.13330.2016, СП 493.1325800.2020, СП 446.1325800.2019, СП 11-105-97 части (II, III,
VI) (для рабочей документации), а также иных действующих нормативных документов, указанных в приложении Г.
3. Принять II принцип использования грунтового основания (грунты основания используются в оттаянном (талом) или оттаивающем



	
	
	состоянии (с допущением их оттаивания в период эксплуатации
сооружения).

	2.1.4.
	Требования	к	подготовительному этапу производства работ
	1. В соответствии с п. 6.1.7 СП 47.13330.2016 выполнить сбор, систематизацию и анализ фондовых материалов инженерных изысканий на район (участок), площадку изысканий. Дать оценку возможности их использования при выполнении инженерных изысканий.
2. Учитывая имеющиеся материалы ранее выполненных инженерных изысканий (п. 1.11 данного ТЗ), в соответствии с п.п. 4.18, 4.19 СП 47.13330.2016,  п.4.5  СП  446.1325800.2019,  п.4.3.3  СП
493.1325800.2019 составить программу инженерно-геологических изысканий. Схему расположения проектируемых выработок предоставить в виде приложения к программе работ в формате
*.dwg, Схема предоставляется в координатах задания (графического Приложения А).;
3. Предоставить документы о поверках и аттестации средств измерений;
4. При предоставлении информации по объемам работ использовать таблицу Д.2 приложения Д технического задания;
5. Описание методик работ и исследований характеристик грунтов привести по форме таблицы Д.1 приложения Д технического задания;
6. Предоставить для согласования Заказчику программу до начала этапа полевых работ;

	2.1.5.
	Требования к производству полевых
	1. Рекогносцировочное обследование территории

	
	работ и лабораторных исследований
	1.	Выполняются в соответствии с п.5.5 СП 446.1325800.2019,

	
	
	п.4.3.7 СП 493.1325800.2020;

	
	
	2.	При	производстве	рекогносцировочного	обследования

	
	
	произвести фотофиксацию в каждой точке наблюдения, а

	
	
	также  ключевых  участков  и  мест  проявления  опасных

	
	
	геологических процессов.

	
	
	2.	Буровые работы:

	
	
	1.	Выполняются в соответствии с п.5.6 СП 446.1325800.2019 п.

	
	
	4.3.8 СП 493.1325800.2020;

	
	
	2.	Глубину и расстояния между горными выработками принять

	
	
	согласно СП 493.1325800.2020.;

	
	
	3.	Инженерно-геологическая	документация	производится	в

	
	
	соответствии с ГОСТ Р 58889-2020, ГОСТ Р 58325-2018;

	
	
	4.	При оборудовании скважин для проведения термометрии в

	
	
	соответствии с требованиями ГОСТ 25358-2020, обеспечить

	
	
	надежную изоляцию затрубного пространства скважины от

	
	
	поступления грунтовых и поверхностных вод.

	
	
	5.	При	производстве	буровых	(горнопроходческих)	работ

	
	
	произвести фотофиксацию процесса бурения (проходки) и

	
	
	закрепления скважин (шурфов), керна скважин с привязкой к

	
	
	метражу (с указанием номера выработки), видеофиксацию

	
	
	последнего подъема бурового снаряда по каждой скважине.

	
	
	3.	Полевые опытные работ

	
	
	1.	Выполняются (при необходимости) в соответствии с п.5.8,

	
	
	п.7.2.22 СП 446.1325800.2019 п. 4.3.11 СП 493.1325800.2019;

	
	
	2.	При выполнение полевых опытных работ руководствоваться

	
	
	требованиями  нормативных  документов  (Приложение  Г

	
	
	технического задания);

	
	
	4.	Геофизические работы:

	
	
	1.	При  выполнение  инженерно-геофизических  исследований

	
	
	руководствоваться п.5.7 СП 446.1325800.2019, п.4.3.9 СП

	
	
	493.1325800.2020, СП 11-105-97 ч. VI, а также требованиями

	
	
	иных отраслевых документов (РСН 64-87; РСН 66-87; ГОСТ

	
	
	9.602-2016);

	
	
	2.	Произвести фотофиксацию выполнения работ;

	
	
	5.	Отбор,  упаковку,  транспортировку  и  хранение  образцов

	
	
	выполнить согласно п. 4.3.8.5 СП 493.1325800.2020, ГОСТ 12071-

	
	
	2014.



	
	
	6. Лабораторные работы:
1. Выполняются в соответствии с п.4.3.12 СП 493.1325800.2020, п.5.10 СП 446.1325800.2019;
2. Основные виды определений физико-механических свойств грунтов принять согласно приложению Е СП 493.1325800.2020, приложению Л СП 446.1325800.2019;
3. Основные виды определений показателей физических свойств и химического состава подземных и поверхностных вод принять согласно приложению М СП 446.1325800.2019,
4. Перечень определяемых показателей (в том числе дополнительные виды определений свойств грунтов с учетом требований СП 493.1325800.2020, СП 446.1325800.2019)
согласовывают с заказчиком и устанавливают в программе выполнения инженерно-геологических изысканий.
5. Количество отбираемых образцов и определений характеристик свойств грунтов должно быть достаточным для обоснования выделения ИГЭ в соответствии с ГОСТ 20522- 2012, п.5.6 СП 446.1325800.2019.  СП 493.1325800.2020 п
4.3.8.5.
6. При определении перечня определяемых характеристик грунтов, учитывать требования п.2.1.3.3.

	2.1.6.
	Требования	к	составу,	виду	и формату отчетной документации
	1. Отчётные текстовые материалы
1. Состав и содержание технического отчета согласно п. 6.1.10 СП 47.13330.2016. СП 493.1325800.2020 6.1.2.24.
2. Оформление технического отчета согласно ГОСТ 2.105-2019, ГОСТ Р21.101-2020, ГОСТ 21.302-2021, ГОСТ 21.301-2021, и
др.
1.1. Идентификацию документов привести согласно требованиям ГОСТ 21.301-2021 (в частности п.5.3, п.8.5, п.8.6 и др).
3. Текстовые приложения включают (Задание на выполнение инженерных изысканий, программа работ, сертификаты, свидетельства и допуски, каталоги координат и высот выработок и точек испытаний, таблицы и графики лабораторных определений показателей свойств грунтов и подземных/поверхностных вод, таблицы статистической обработки частных значений характеристик грунтов, таблицы результатов геофизических и полевых исследований грунтов, стационарных наблюдений и других работ, паспорта лабораторных и полевых испытаний грунтов, описание точек наблюдения (или их результаты в иной форме), акты сдачи- приемки полевых работ, акты полевого контроля.
4. Отдельно предоставить фотоматериалы. Сопроводить фотоматериалы пояснительной запиской. Фотографии предоставляются в формате .jpg, Материалы могут быть использованы в качестве иллюстраций в пояснительной записке, в составе приложений к отчету.
2. Отчётные графические материалы включают:
1. Карту фактического материала в целом по объекту или отдельных участков проектируемых зданий и сооружений или их групп с указанием их контуров и экспликации в соответствии с Приложением А;
2. Карты	инженерно-геологических,	инженерно- геокриологических условий с таблицей характеристик выделенных таксонов (п.5.14 СП 446.1325800.2019);
3. Литолого-геологические колонки скважин (в том числе по материалам изысканий прошлых лет);
4. Инженерно-геологические разрезы по каждому участку отдельно или по ряду участков проектируемых зданий (сооружений), с указанием на них их контуров и подземной части. Геологические разрезы должны содержать в том числе, границы  сезонного  оттаивания/промерзания  грунтов,
фактической мерзлоты,  категории грунтов по  трудности



	
	
	разработки строительной техникой, генезис и стратиграфический возраст. Также, привести таблицу нормативных и расчетных показателей, выделенных ИГЭ. Для линейных объектов совместить инженерно-геологический разрез с продольным профилем;
5. Материалы обработки результатов полевых исследований грунтов,  опытно-фильтрационных  работ,  геофизические
разрезы и графики, графики стационарных наблюдений и другие графические материалы выполненных работ.

	2.1.7.
	Дополнительные требования к производству	инженерно- геологических изысканий
	1. Объемы работ предоставить в сопоставительной таблице планируемые по программе работ и выполненные (фактические). Шаблон таблицы представлен в таблице Д.3 Приложения Д Технического задания.
2. Принять доверительную вероятность расчетных значений характеристик грунтов при деформациях – 0,85 и при несущей способности – 0,95 согласно СП 22.13330.2016.
3. Предоставить сводные таблицы физико-механических свойств грунтов по ИГЭ со статистической обработкой;
4. Привести таблицу нормативных и расчетных показателей грунтов по ИГЭ;
5. Сопоставительную таблицу физико-механических свойств грунтов, по всем выделенным ИГЭ, по всем видам исследований (лабораторные, полевые испытания, нормативные в соответствии с СП), привести рекомендуемые для проектирования деформационные и прочностные свойства грунтов.
6. Коррозионные характеристики грунтов и вод к строительным материалам классифицировать согласно ГОСТ 9.602-2016 и СП 28.13330.2017.
7. Рассчитать глубины сезонного промерзания и оттаивания грунтов;
8. Определить пучинистость деятельного слоя
9. При определении сейсмичности площади изысканий руководствоваться картой А ОСР-2015 (для объектов нормального уровня ответственности).
10. В техническом отчете привести сведения о группе грунтов по трудности разработки в соответствии с ГЭСН 81-02-01-2020
(приложение 1.1).

	2.1.8.
	Порядок контроля и приемки результатов	инженерно- геологических изысканий
	1. Подрядчик должен направлять, запрашиваемые Заказчиком промежуточные материалы на рассмотрение и согласование, в том числе предоставлять информацию о фактически выполненных объемах работ;
2. Приёмка работ осуществляется в два этапа:
· Приёмка материалов полевых работ. Осуществляется после проведения подготовительного и полевого этапа. Выполняется в соответствии с «Требованиями к материалам полевых работ по инженерным изысканиям» (Приложение И) с подписанием соответствующих актов;
· Приёмка материалов технического отчёта. Осуществляется после проведения всего комплекса инженерно-геологических изысканий.

	2.2.
	Требования по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям

	2.2.1.
	Цель	инженерно-
гидрометеорологических изысканий
	Выполняются для комплексного изучения гидрометеорологических условий территории строительства с целью получения необходимых и достаточных материалов для принятия обоснованных проектных решений. При производстве инженерно-гидрометеорологических изысканий изучению подлежат: гидрологический режим временных и постоянных водных объектов способных оказать негативное воздействие на проектируемые сооружения; климатические условия;
опасные гидрометеорологические процессы и явления.

	2.2.2.
	Общие требования
	Выполнить в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016,
СП482.1325800.2020.



	
	
	1. Провести сбор и обработку материалов инженерных изысканий прошлых лет.
2. Провести рекогносцировочное обследование участка изысканий.
3. Материалы ранее выполненных изысканий в соответствии с п. 1.11, возможно, использовать с условием актуализации данных на момент проведения работ. Также все материалы можно использовать, как справочный материал.
4. В программе дать пояснения, касаемо использования имеющихся материалов инженерных изысканий, обосновать объёмы, методику и технологию выполнения работ.
5. В процессе производства работ возможны уточнения программы работ. Все изменения программы инженерных изысканий должны быть согласованы с заказчиком до или в процессе выполнения полевых работ.
6. Произвести фотосъемку района работ с привязкой к объектам ситуации и к картам-схемам, включенных в состав отчетной документации.
7. Составить климатическую характеристику с учетом данных последних лет наблюдений по запросу в организации, входящие в структуру Росгидромета.
8. Составить программу на выполнение инженерно- гидрометеорологических изысканий в соответствии с п. 4.18-4.19 СП47.13330.2016, п.4.9-4.10 СП482.1325800.2020. Согласовать
программу работ с Заказчиком до начала выполнения полевых работ.
9. Выполнить гидрометеорологические и гидрологические исследования на участке производства работ, а также на временных и постоянных водных объектах (при необходимости), способных оказать негативное воздействие на проектируемые сооружения с определением характеристик, регламентируемых п. 7.1.21, п.
7.3.1.10 СП 47.13330.2016.
10. Выявить и при необходимости изучить опасные гидрометеорологические процессы и явления.
11. Определение расчётных гидрологических характеристик выполнить в соответствии с требованиями СП 33-101-2003.
12. Выполнить комплекс полевых гидрологических работ на участках пересечений трасс линейных сооружений, а также на временных и постоянных водных объектах, способных оказать негативное воздействие на проектируемые сооружения. В состав полевых работ в общем случае включить:
· создание планово-высотной сети для целей гидрографических и гидрологических работ;
· гидроморфологические изыскания на всех участках пересечений постоянных водотоков и крупных логов с временными водотоками, на участках приближения проектируемых объектов к постоянным и временным водным объектам;
· разбивку и нивелирование морфометрических створов при пересечении постоянных водотоков и крупных логов с временными водотоками в районе участка перехода, вместе с худшими морфометрическими условиями; на участках приближения проектируемого объекта к постоянных и временным водным объектам;
· установление высот высоких уровней воды (УВВ, УВЛ) для участков приближения к постоянным водотокам и пересечения крупным логам с временными водотоками;
· определение мгновенных уклонов водной поверхности на участках приближения проектируемого объекта к постоянным водным объектам и на участках пересечения крупных логов и временных водотоков;
· рекогносцировочное обследование водотоков на участках промеров;



	
	
	· установку временных водомерных постов на участках приближения всех постоянных водотоков и крупных временных водотоков на период проведения полевых изыскательских работ;
· разбивку промерных створов (на период производства гидрографических работ) на участках пересечения и приближения постоянных и временных водотоков;
· на участках приближения постоянных водотоков и участках пересечения с крупными логами и временными водотоками выполнить промеры глубин, в соответствии с разбивкой промерных створов;
· размещение гидрометрических вертикалей (на период производства гидрологических работ) на участках приближения к постоянным водотокам и измерение расходов воды детальным методом на них (не менее одного измерения на участок перехода в районе створа временного водомерного поста);
· сфотографировать характерные элементы русла и поймы, берега на участке максимального приближения постоянного водного объекта к проектируемому объекту, на участке пересечений с крупными логами и временными водотоками;
· результаты полевых работ внести в гидрологический журнал;
13. Выполнить камеральную обработку полевых материалов;
14. выполнить камеральные инженерно-гидрографические работы и инженерно-гидрометеорологические изыскания;
15. определить максимальные расходы дождевых паводков и УВВ (для всех объектов водно-эрозионной сети, пересекаемых или расположенных в непосредственной близости к изыскиваемой трассе), вероятностей превышения, необходимых при проектировании линейных сооружений соответствующего типа;
16. определить максимальные расходы половодья и УВВ (для всех объектов водно-эрозионной сети, пересекаемых или расположенных в непосредственной близости к изыскиваемой трассе), вероятностей превышения, необходимых при проектировании линейных сооружений соответствующего типа;
17. определить возможные вертикальные и плановые деформации для постоянных и временных водотоков на участках приближения или пересечения с проектируемыми объектами;
18. определить иные гидрологические расчетные характеристики, востребованные при проектировании соответствующих типов объектов;
19. представить климатическую характеристику в соответствии с требованиями п.7.1.8 СП47.13330.2016.
20. Определить опасность воздействия водных объектов на объекты изысканий, расположенных на пойменных участках. В случае размещения площадочного объекта в непосредственной близости водотока (в пределах зоны затопления) - указать уровень и границы затопления поймы при УВВ 1%, 10% ВП, а также границы водоохранных зон в соответствии со статьей 65 «Водного Кодекса» РФ.
21. Гидрологические характеристики привести с учетом данных последних лет наблюдений по запросу в организации, входящие в структуру Росгидромета.

	2.3.
	Требования по инженерно-экологическим изысканиям

	2.3.1
	Цель	инженерно-экологических изысканий
	Обеспечение получения материалов и данных для:
· оценки экологического состояния территории;
· оценки воздействия на окружающую среду планируемой градостроительной деятельности в целях устойчивого развития территорий;
· обоснования в проектной документации мероприятий по охране окружающей среды, предотвращения, снижения или ликвидации неблагоприятных воздействий, а также сохранения, восстановления и улучшения экологической обстановки для создания благоприятных условий жизнедеятельности человека, среды



	
	
	обитания растений и животных;
· принятия решений по сохранению социально-экономических, исторических, культурных, этнических и других интересов местного населения;
· прогноза изменения природной среды в зоне влияния объекта капитального строительства при его строительстве, реконструкции;
· принятия решений для разработки природоохранных мероприятий по предотвращению вредных и нежелательных экологических последствий инженерно-хозяйственной деятельности и обоснование природоохранных и компенсационных мероприятий по сохранению и восстановлению экологической обстановки;
· принятия решений по организации и проведению экологического мониторинга

	2.3.2
	Программа работ
	1.	Программу работ разработать в соответствии с п. 4.18-4.20, 8.1.10

	
	
	СП 47.13330.2016 и СП 502.1325800.2021.

	
	
	2.	Границы территории выполнения экологических изысканий и

	
	
	предполагаемые границы зоны воздействия обосновать и определить в

	
	
	программе работ в соответствии с п. 7.1.1.1 СП 502.1325800.2021.

	
	
	3.	Произвести сбор фондовых (архивных) материалов, материалов

	
	
	инженерных изысканий прошлых лет и других данных, дать оценку

	
	
	возможности  использования  материалов  инженерных  изысканий

	
	
	прошлых лет с учетом рекомендаций п. 8.1.7 СП 47.13330.2016 и п.5.6.8-

	
	
	5.6.11 СП 502.1325800.2021.

	
	
	4.	В состав инженерно-экологических изысканий включить основные

	
	
	виды  работ, предусмотренные  п. 8.1.4 СП 47.13330.2016 и 5.2

	
	
	СП 502.1325800.2021.

	
	
	5.	Обосновать действующими нормативными требованиями объемы

	
	
	работ и перечень исследуемых показателей.

	
	
	6.	Согласовать программу работ до начала выполнения полевого

	
	
	этапа. Без согласованной программы, работы не выполняются.

	2.3.3
	Общие требования
	1. Все исследования должны выполняться только аккредитованными в установленном законодательством РФ порядке лабораториями с предоставлением в обязательном порядке копий аттестатов аккредитаций испытательных лабораторий, выданных Федеральной службой по аккредитации.
2. В качестве отчетных материалов по полевому этапу предоставить материалы согласно Приложению Е.
3. Выполнить изыскания в соответствии с требованиями раздела 8 СП 47.13330.2016, в том числе:
· Сбор и анализ материалов изысканий прошлых лет, опубликованных и фондовых материалов.
· Рекогносцировочное обследование территории.
· Маршрутные наблюдения с описанием компонентов природной среды и ландшафтов.
· Произвести геоэкологическое опробование и оценить загрязненность атмосферного воздуха, почв, грунтов, подземных и поверхностных вод (при наличии).
· Произвести исследования плодородного слоя почвы, определить его пригодность для целей рекультивации нарушенных земель, оценить целесообразность, границы и норму снятия слоя почвы (грунтов) (оценить наличие и мощность ПСП и ППСП, оценку целесообразности/нецелесообразности и селективного их снятия, почвенные контуры и нормы снятия).
· Исследовать степень загрязненности грунтов на глубину заложения фундаментов (выемки), произвести их биотестирование в случае выявления грунтов, имеющих ограниченное использование по СанПиН 2.1.3684-21.
· Выполнить лабораторные химико-аналитические исследования.
· Исследовать и оценить радиационную обстановку.



	
	
	· Исследовать и оценить физические воздействия, в том числе фоновый уровень шума.
· Изучить растительность, животный мир и ихтиофауну.
· Провести описание древостоя с учётом фактических данных и документов на лесопользование (выписки, договоры аренды, ПОЛы и т.д.).
· Выполнить социально-экономические исследования.
· Выполнить историко-культурные исследования (в 2 этапа: на Этапе 1 подготовить запрос в гос. органы; в случае необходимости по результатам полученного ответа на запрос Этапом 2 выполнить историко-культурные исследования).
· Выполнить прогноз возможных неблагоприятных изменений природной среды.
· Разработать предложения по организации экологического мониторинга, а также мероприятия по снижению и предотвращению неблагоприятных последствий, восстановлению и улучшению состояния окружающей среды.
· Выполнить санитарно-эпидемиологические и медико- биологические исследования.
· Обязательный перечень документов и материалов, получаемых у официальных уполномоченных органов, в рамках выполнения экологических изысканий приведен в приложении Е к настоящему заданию. Привести оценку о наличии или отсутствии зон с особыми режимами природопользования и экологических ограничений в районе изысканий.
· Текстовые приложения должны содержать копии свидетельств о поверке измерительного оборудования.
· Требования к материалам полевых работ приведены в Приложении И.

	2.3.4
	Требования	к	составу,	виду	и формату отчетной документации
	1. Отчётные текстовые материалы
Технический отчет инженерно-экологических изысканий должен соответствовать п. 4.39 СП 47.13330.2016 и содержать разделы и информацию согласно п. 8.1.11 СП 47.13330.2016.
Информация о Зонах с особым режимом природопользования (экологических ограничений) должна быть приведена в полном объеме с указанием расстояний ближайших зон до объекта изысканий.
Технический отчет должен быть оформлен в соответствии с ГОСТ Р 21.301-2021.
Текстовые приложения экологических изысканий должны включать документы и материалы:
─ задание и программу ИЭИ;
─ выписку из реестра членов саморегулируемой организации в области инженерных изысканий,
─ результаты метрологической поверки средств измерений;
─ аттестаты и области аккредитации лабораторий;
─ результаты комплексного описания ландшафтов;
─ результаты описаний почвенных разрезов с их фотофиксацией;
─ таблицы	и	копии	протоколов	результатов	экологического опробования компонентов окружающей среды;
─ копии протоколов исследований радиационных и физических воздействий;
─ копии официальных ответов на запросы в уполномоченные государственные органы и иные организации (Приложение Е).
2. Отчётные графические материалы
Графическая часть технического отчета должна содержать согласно п.5.26.3 СП 502.1325800.2021 и п. 8.1.11 СП 47.13330.2016:
─ обзорную карту (ситуационную карту);
─ карту фактического материала;



	
	
	─ почвенную карту;
─ карту растительного покрова;
─ карту местообитаний животных;
─ ландшафтную карту;
─ карту экологических ограничений природопользования;
─ карту современного экологического состояния;
─ карту прогнозируемого экологического состояния (при необходимости);
─ карту (схему) предварительного расположения пунктов экологического мониторинга.
Карты (схемы) должны содержать краткие описания, условные обозначения и результаты ИЭИ согласно СП 502.1325800.2021 Приложение А. Графические материалы представляются в формате dwg
и pdf.

	3.	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

	3.1.
	Необходимость	выполнения отдельных видов работ и исследований
	1. Необходимость выполнения дополнительных работ будет уточняться в ходе выполнения проектных работ, после составления и выдачи дополнения к существующему ТЗ.
2. Стоимость и сроки выполнения дополнительных объёмов работ регулируются дополнительными соглашениями.

	3.2.
	Порядок	контроля	и	приемки полевых работ
	1. За 10 дней до окончания полевых работ Подрядчик предоставляет представителю Заказчика материалы для оценки полноты и качества выполненных работ в соответствии с «Требования к материалам полевых работ по инженерным изысканиям предоставляемых для проверки» (Приложение И).
2. Контроль и приемку полевых работ произвести по окончанию работ в присутствии представителя Заказчика. Результаты контроля и приемки полевых работ оформить в соответствующих актах (Приложении Ж).
3. Подрядчик работ обязан еженедельно предоставлять Заказчику копии полевых и лабораторных журналов, фотографии (видеоматериалы) выполнения полевых работ по всем видам изысканий.
4. Подрядчик обязан ежедневно подавать подробную сводку о ходе работ на объекте изысканий в электронном виде.
5. Контроль  и  приёмку  инженерных  изысканий  выполнить  в
соответствии с действующими нормативами с подписанием соответствующих актов.

	3.3.
	Отчетные материалы
	1. По результатам инженерных изысканий представить технические отчеты	об	инженерно–геологических,	инженерно– гидрометеорологических и инженерно-экологических изысканиях.
2. Технические отчеты предоставить отдельно по видам изысканий.
3. Идентификацию документов привести согласно требованиям ГОСТ 21.301-2021 (в частности п.5.3, п.8.5, п.8.6 и др). Принять шифр согласно документа ПИТДО НДЧ от 04.03.2024, отчетные материалы отправляют на сервер ООО "Полюс Cухой Лог" EVERYTAG по адресу https://dr.polyus.com/workspace/ с соответствующими сопроводительными письмами
4. Оформление технического отчета согласно ГОСТ 2.105-2019, ГОСТ Р21.101-2020, ГОСТ 21.302-2021, ГОСТ 21.301-2021и др.
5. Технический отчет об инженерных изысканиях предоставить Заказчику на бумажном носителе в переплетённом виде (2 экз) и на электронном носителе (1 экз).
6. Состав электронного пакета документации следующий:
7. Общий отчет в одном файле в формате *.pdf программы Adobe Reader;
8. Текстовая часть в формате *.docx программы MS Office Word;
9. Текстовые приложения представить раздельными файлами в формате *.docx или *.xls программы MS Office Word и Excel;



	
	
	10. Графические приложения представить отдельными файлами в формате *.dwg программы AutoCAD 2017 и файлами в формате
*.pdf программы Adobe Reader;
11. Наименование файлов привести согласно индивидуального шифра документа. Текстовые приложение должны иметь названия приложений;
12. Отдельно предоставить фото и материалы. Сопроводить фото и материалы пояснительной запиской.

	3.4.
	Требования по ОТ, ПБ и ООС
	1. Персонал Подрядчика должен пройти необходимую подготовку и аттестацию в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды в соответствии с требованиями действующего законодательства (предоставить квалификационные документы в форме справки, заверенной подписью и печатью отдела кадров);
2. Наличие системы проведения производственного контроля и (или) иных видов аудита/ инспекций за соблюдением требований охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды (предоставить копию Положения о производственном контроле и (или) другие процедуры, описывающие аудиторскую деятельность);
3. Наличие внутренних стандартов и (или) процедур, которые устанавливают и регламентируют порядок производства работ (Подтверждающие документы представляются в виде общего перечня);
4. Производственное оборудование, машины, механизмы должны находятся в удовлетворительном состоянии, отвечающим требованиям действующего законодательства (Предоставляется перечень машин, оборудования, механизмов (только те, которые планируется использовать в рамках работ по договору) с указанием года выпуска, сроков их технического освидетельствования, заключений технической экспертизы, сертификаты и разрешения на эксплуатацию);
5. Обеспечено	проведение	диагностики,	испытания, освидетельствования оборудования и технических устройств (Представляются сведения о наличии собственных специализированных лабораторий и технических средств, в случае их отсутствия необходимо предоставить информацию о заключенных договорах со специализированными организациями);
6. Наличие штатных работников, осуществляющих выполнение проверок соблюдения требований по ОТ, ПБ и ООС и безопасности дорожного движения;
7. Обеспечение работников спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты;
8. Транспортные средства соответствуют требованиям безопасности дорожного движения согласно ФЗ №196 «О безопасности дорожного движения» (Предоставляются сведения о годе выпуска ТС, об оснащении транспортных средств ремнями безопасности и данными о прохождении государственного технического осмотра в форме справки, заверенной печатью предприятия и за подписью лица, назначенного ответственным за обеспечение безопасности дорожного движения).
9. Предоставление опросного листа по ОТ, ПБ и ООС.
10. Согласие Подрядной организации на прохождение анкетирования по ОТ, ПБ и ООС, а также на подготовку плана по устранению несоответствий критериям, указанным в Опросном листе по ОТ, ПБ и ООС
11. Наличие необходимой документации на право осуществления видов деятельности, если это предусмотрено действующим законодательством (лицензия, допуски СРО и иных документов, договора страхования ответственности члена СРО на все виды
указанных в лицензии работ и т.д.); Необходимо предоставить копии лицензий, допусков СРО и иных документов, копию



	
	
	договора страхования ответственности члена СРО на все виды
указанных в лицензии работ и т.д.

	3.5.
	Информация о Заказчике
	ООО «Полюс Сухой Лог», 666904, Иркутская область, м. р-н
Бодайбинский, г. п. Бодайбинское, г. Бодайбо, ул. Мира, зд. 4, помещ. 205

	3.6.
	Информация о Проектной организации
	ООО «Полюс Проект».
Юридический и почтовый адрес: 660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 10.

	3.7.
	Приложения к техническому заданию
	А План участка выполнения работ
Б. Идентификационные признаки проектируемых зданий и сооружений В. Сведения и данные о проектируемых объектах
Г. Перечень нормативных документов для руководства при выполнении инженерных изысканий
Д. Шаблоны таблиц
Е. Перечень документов и материалов, получаемых у официальных уполномоченных органов в рамках проведения ИЭИ
Ж. Акт приемки полевых геологических работ
И. Требования к материалам полевых работ по инженерным изысканиям











