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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ БОДАЙБИНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ КРОПОТКИНСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 апреля 2025 г.                                       п. Кропоткин                                               № 91-п


Об утверждении перечня первичных
средств пожаротушения для
индивидуальных жилых домов
на территории Кропоткинского 
муниципального образования

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Кропоткинского муниципального образования, администрация Кропоткинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов на территории Кропоткинского муниципального образования (Приложение).
2. Постановление администрации Кропоткинского городского поселения от 7 сентября 2010 г. № 45-п «Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов на территории муниципального образования» признать утратившим силу.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вести Кропоткин» и размещению на официальном сайте администрации Кропоткинского городского поселения www.кропоткин-адм.рф.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Кропоткинского
муниципального образования                                                                          О.В. Коробов
















Приложение 
к постановлению администрации
Кропоткинского городского поселения 
№ 91-п от 16.04.2025 г.


Перечень
первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов на территории Кропоткинского муниципального образования

1. Ответственность за обеспечение первичными средствами пожаротушения индивидуальных жилых домов, расположенных на территории Кропоткинского муниципального образования, возлагается на собственников индивидуальных жилых домов.
2. У каждого жилого строения должен быть установлен ящик с песком объемом 0,5-3 м3, укомплектованный совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков.
3. У каждого жилого строения должна быть установлена емкость (бочка) с водой объемом не менее 0,2 м3 и комплектоваться ведрами.
4. Каждое жилое строение укомплектовывается огнетушителем, который должен иметь паспорт и своевременно перезаряжаться.
5. Из расчета на каждые 10 домов необходимо иметь пожарный щит, на котором должны находиться: лом, багор, 2 ведра, 2 огнетушителя объемом не менее 10 литров каждый, 1 лопата штыковая, 1 лопата совковая, асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала), емкость для хранения воды объемом не менее 0,2 м3.
6. На стенах индивидуальных жилых домов (калитках или воротах домовладений) должны быть размещены таблички с изображением инвентаря, с которыми жильцы этих домовладений обязаны являться на тушение пожара.
7. У входа в жилые дома (в том числе коттеджи, дачи), а также в помещения зданий и сооружений, в которых применяются газовые баллоны, необходимо размещать предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью «ОГНЕОПАСНО, БАЛЛОНЫ С ГАЗОМ». Знаки безопасности следует размещать таким образом, чтобы зрительное восприятие знака не зависело от положения ворот или дверей (открыто-закрыто). Знак должен быть прямоугольной формы размером 200 на 400 мм., иметь белый фон, по краям на расстоянии 5 мм от края черную кайму шириной 5 мм. Цвет шрифта контрастный черный, высота букв 35 мм., ширина 20 мм., толщина линий 5 мм. Надпись выполняется по центру в две строки, расстояние между строками 20 мм.

